**Состав и технические характеристики оборудования**

1. Рефрижераторная осушительная машина – 1 единица.

Функции: сушка

Принцип: сублимационный (заморозка, нагрев, вакуумная сушка)

Продукция: мясо (и мясные снеки), рыба, травы (и иван-чай), макаронные изделия, субпродукты (лакомства для животных), ягоды, грибы, фрукты, овощи (фруктовые и овощные чипсы), хлебцы и другие продукты и сырье.

Загрузка: до 100 кг (зависит от видов сырья).

Количество полок под лотки: 12.

Потребляемая мощность 31,5 кВт, 380В.

Температурный режим: -50°С до +70 °C.

Система охлаждения: градирня, водяной насос.

Габаритные размеры: длина 4540 мм, ширина 1300 мм, высота 2450 мм.

Вес: 3800 кг.

1. Камера сушильная КС-15 – 2 единицы.

Функции: сушка, вяление.

Принцип сушки: конвекционный (горячий воздух, тепловая волна, инфракрасная волна).

Продукция: мясо (и мясные снеки), рыба, травы (и иван-чай), макаронные изделия, субпродукты (лакомства для животных), ягоды, грибы, фрукты, овощи (фруктовые и овощные чипсы), хлебцы и другие продукты.

Загрузка: до 100 кг (зависит от видов сырья).

Количество полок под лотки: 20 (площадь просушки 9м²).

Потребляемая мощность 8 кВт, 380V (3 фазы), либо 220V (1 фаза).

Температурный режим: до 99 °C.

Мощность вентилятора: от 0 до 1000 м³/час (плавная регулировка).

Габаритные размеры: длина 1600 мм, ширина 750 мм, высота 2000 мм.

Объём камеры 1 м³.

Вес: 130 кг.

1. Холодильные камеры 8м3 – 2 единицы.

Функции: охлаждение, заморозка, хранение.

Температурный режим: от -5°С до +5°C.

1. Дегидратор Excalibur Premium 10

Функции: сушка.

Принцип сушки: конвекционный (горячий воздух, обдув)

Продукция: овощи, фрукты (фруктовые и овощные чипсы), ягоды, мясо, пастила и другие продукты.

Общая площадь сушки: 1,43 м2.

Количество лотков: 10.

Температурный режим: +35°С - +74 °C.

Мощность: 600 Вт.

Напряжение: 220В/50Гц.

Габаритные размеры: длина 438 мм, ширина 432 мм, высота 521 мм.

1. Вспомогательное оборудование: столы, мойки, весы, слайсеры, овощерезательная машина, запайщик роликовый, аппарат термоупаковочный, полуавтоматический запайщик лотков, полуавтоматический запайщик стаканов, этикет – пистолет, блендер, тележка, комплект ножей, лотки, шприц вертикальный колбасный.